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Denne miljøkonsekvensrapport er udarbejdet i forbindelse med udvidelse af malkekvægproduktionen på Viborgvej 51 i Rebild Kommune, hvor formålet er at vurdere de miljømæssige påvirkninger ved udvidelse af produktionen.

Rapporten har til hensigt at give et fagligt og helhedsorienteret overblik over projektets konsekvenser for miljøet og omgivelserne. Den danner grundlag for en oplyst myndighedsbehandling og offentlig dialog i henhold til Miljøvurderingsloven og gældende lovgivning på husdyrområdet.

Projektet indebærer en godkendelse af udvidelse af produktionsarealet gennem etablering af ny stald til kreaturer. Anlægget er udformet med fokus på at forene moderne, effektiv husdyrproduktion med hensynet til miljø, natur og naboer.

Miljøkonsekvensrapportens vurderinger omfatter blandt andet emissioner til luft og vand, påvirkninger af natur, støjforhold, lugt og landskabelige hensyn. Derudover er der lagt vægt på at beskrive afværgeforanstaltninger, som skal sikre, at påvirkningerne minimeres mest muligt.

Det er vores håb, at rapporten vil bidrage til en gennemsigtig og kvalificeret vurdering af projektets miljømæssige aspekter og samtidig fremme dialogen med både myndigheder og lokalsamfund.


[bookmark: _Toc220579956]Ikke teknisk resumé
Ansøger søger om at udvide anlægget med en ny kostald (stald 4), en ny gylletank på 4500 m3 og udvide ensilagepladsen med ca. 700 m2  på adressen Viborgvej 51. Det samlede anlæg bliver derefter på ca. 7640 m2 bebygget areal plus ensilagepladsen. Heraf bliver der 5527 m2 produktionsareal. Resten bliver malkestald, opsamlingsplads, foder faciliteter og drivgange. 

Ejendommen er beliggende i landzonen, ca. 5 km sydøst for Års som er den nærmeste byzone i området. Der er ca. 800 m til nærmeste samlede bebyggelse – St. Binderup. Nærmeste enkelt nabo ligger i en afstand af ca. 500 m.

Lugtgenerne i forhold til enkelt bolig (nabo), samlet bebyggelse og byzone er overholdt. Der vil således ikke være lugtgener ved naboer udover hvad der må accepteres når man bor på landet.

Der er i godkendelsen beskrevet forhold som støv, skadedyr, affald, lys og indkørselsforhold og hvorledes man vil sikre, at det ikke giver problemer i forhold til omkringboende. Der er tale om en udvidelse af produktionen i forhold til den nuværende produktion, men i forhold til de hensyn der tages i forhold til naboer og miljø, skønnes det ikke at give anledning til øgede gener for omkringboende. 

Beregningerne er foretaget, så der tages højde for de værst tænkelige emissioner af ammoniak og lugt fra staldene. For husdyrbruget er der krav om at anvende den bedst tilgængelige teknik i forhold til at begrænse ammoniakfordampningen. Dette er i lovgivningen omsat til et bestemt krav til mængden af ammoniak, der må komme fra husdyrbruget. I forbindelse med godkendelsen bliver den nye stald etableret med fast drænet gulv, som er den gulvtype med lavest ammoniakemission i kvægstalde.

Beregningerne viser, at hverken natur beskyttet efter danske nationale regler eller efter EU-regler, vil modtage mere ammoniak end de grænser, der er sat herfor i lovgivningen. Grænserne er langt fra nået.
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[bookmark: _Toc220579957]B. Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte
Ansøgningen omfatter en godkendelse til udvidelse af en produktion med malkekøer. Der etableres en ny stald på ca. 4600 m2 og der etableres en ny gyllebeholder på 4500 m3 og ensilagepladsen udvides med 700 m2. 

Udvidelsen betyder at anlægget bliver omfattet af § 16a stk. 2.

[bookmark: _Toc187902941][bookmark: _Toc220579958]Tidligere godkendelser
30. oktober 2019 - § 16b miljøgodkendelse (delvist udnyttet)

[bookmark: _Toc187902942][bookmark: _Toc220579959]Biaktiviteter
Ingen
[bookmark: _Toc220579960]B.1 Indretning og drift af anlæg mm.
[image: Et billede, der indeholder kort, Luftfotografering, skærmbillede, luft

AI-genereret indhold kan være ukorrekt.]Produktionsarealet udgør samlet 5527 m2 nettoareal til køer. Den nye stald bliver indrettet med fast drænet gulv.  
Situationsplan

De enkelte staldafsnit er opdelt og opmålt efter om afsnittet er adskilt forureningsmæssigt fra andre afsnit. Herefter er anvendt staldenes nettoareal. Nettoarealerne er beregnet ved at trække det areal som køerne ikke har adgang til fra, dvs gange og foderbord. Denne metode vurderes at give det mest korrekte nettoareal. 

Nedenstående skema viser nettoarealet. For yderligere udspecificering af produktionsareal se appendix 1
[image: Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype, nummer/tal

AI-genereret indhold kan være ukorrekt.]
[bookmark: _Toc183171996][bookmark: _Hlk505775182]Ansøgt produktion

[image: Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, nummer/tal, Font/skrifttype

AI-genereret indhold kan være ukorrekt.]
Nudrift og 8 års drift

[bookmark: _Toc220579961]Opbevaring og håndtering af husdyrgødning
Gyllebeholderne er etableret og etableres således at bund og vægge er tætte, og de kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Gyllebeholderen tømmes regelmæssigt af hensyn til vedligeholdelse og inspektion. 

Gyllevognene fyldes med sugestuds. Herved elimineres mulighederne for gyllespild i forbindelse med pumpefejl og påfyldning af gyllevogn. Anvendelse af sugestuds betragtes som den mest miljøforsvarlige måde at fylde gyllevognen. 

Samlet vurderes gylleopbevaringen at leve op til BAT

Der er en samlet opbevaringskapacitet på ejendommen på 6100 m3, som udgøres af 3 gyllebeholdere. Derudover er der beholdere på Viborgvej 65 og 68 på i alt 2.800 m3. Det vurderes ud fra normtal 2025, at der under normale forhold produceres ca. 11.400 m3 husdyrgødning inkl regnvand på ejendommen. Der er således tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen. Der regnes med ca. 300 malkekøer (33,4 ton/ko) plus 200 (6,44 ton/kvie) opdræt. Hertil kommer dybstrøelse.

Alt husdyrgødning afsættes til biogasanlæg og returneres som afgasset biomasse.

Vurdering
Samlet vurderes gylleopbevaringen og håndteringen af gylle at leve op til BAT, herunder følges generel lovgivning på området.

Ligeledes vurderes bygningerne størrelse og indretning at leve op til kravene til hold af kreaturer.

Erhvervsmæssigt nødvendigt
Udvidelsen af landbrugets mælkeproduktion er nødvendig for at sikre en fortsat bæredygtig og konkurrencedygtig drift under de nuværende markeds- og produktionsvilkår. Mælkeproduktionen i Danmark er kendetegnet ved høje krav til effektivitet, dyrevelfærd, miljøbeskyttelse og fødevaresikkerhed, hvilket stiller store krav til både teknologi og skala i moderne landbrug.

Udvidelsen er erhvervsmæssigt begrundet i følgende forhold:
1. Økonomisk bæredygtighed
En øget produktion giver mulighed for bedre udnyttelse af staldanlæg, foderanlæg, arbejdskraft og maskinpark, hvilket sænker enhedsomkostningerne og øger rentabiliteten. Det er afgørende for at fastholde en sund økonomi i en branche med svingende markedspriser og international konkurrence.
2. Overholdelse af nye krav
Moderne staldanlæg og produktionssystemer muliggør opfyldelse af skærpede krav til miljøbeskyttelse og dyrevelfærd. Udvidelsen kan således også omfatte en omstrukturering eller udskiftning af ældre anlæg, som ikke længere lever op til tekniske og lovgivningsmæssige standarder.
3. Fremtidssikring
En større og mere moderne produktion skaber bedre forudsætninger for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og investere i ny teknologi.
4. Markedsefterspørgsel og eksport
Efterspørgslen efter mælk og mælkeprodukter – både nationalt og internationalt – forbliver høj, og en større produktion gør det muligt at levere mere stabilt til aftagere og sikre leverandørkontrakter. Det styrker bedriftens position i værdikæden.
5. Robusthed og risikospredning
En større produktionsenhed giver øget robusthed over for udsving i markedet, sygdomsudbrud og driftsforstyrrelser. Øget kapacitet gør det lettere at tilpasse sig ændrede rammevilkår og markedskrav.
[bookmark: _Toc220579962]B.2 Anlægsarbejder, bygningsændringer mm.
Der skal etableres 1 ny stald på ca. 4600 m2 og der etableres en ny overdækket gyllebeholder på 4500 m3 og en samlet højde på 9 m, samt en udvidelse af ensilagepladsen med 700 m2. Desuden opsættes to fodersiloer med en diameter på 3 meter og en højde på 12 meter.

Placeringen af bebyggelse fremgår af kortmaterialet i husdyrgodkendelse.dk, samt af ovenstående situationsplan. 
[bookmark: _Toc220579963]B.3 Forhold til andre husdyrbrug
Anlægget er ikke forureningsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug. Der er på den samlede bedrift yderligere 1 ejendom med husdyr. 50 % af geneafstanden til enkelt nabo udgør 66 m, og dermed er det minimumsafstanden på 100 m der udgør det afstandskrav der afgør, om der er forureningsmæssig sammenhæng med andre ejendomme. Der ligger ikke andre landbrug med husdyrproduktion indenfor en afstand af 100 m. Da der ikke ligger landbrug der udgør en forureningsmæssig sammenhæng, er forhold omkring teknisk- og driftsmæssig sammenhæng ikke vurderet
[bookmark: _Toc183171999][bookmark: _Toc220579964]B.4 Beliggenhed og omgivelser
I husdyrgodkendelse.dk er angivet afstande til naboer, skel, vej mm. jf. husdyrlovens §§ 6, 7 og § 8. 

Afstande § 6 
	Område
	Afstand
	Beskrivelse
	Afstandskrav

	Eksisterende eller ifølge kommuneplanens fremtidige byzone
eller
sommerhusområde
	4840 m
	Års
	50 m

	Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller 
med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.  
	6414 m
	Beboelsesområde Mejlby
	50 m 

	Nabobeboelse 
	248 m
	Viborgvej 54
	50 m



Afstande § 8
Afstandskravene er vurderet i husdyrgodkendelse.dk. Såfremt at afstandskravet ikke er overholdt vil der være en beskrivelse af hvorfor, men i de tilfælde hvor afstandskravene er overholdt vurderes det ikke at være nødvendigt med yderligere beskrivelse.
	Nærmeste…
	Afstand
meter
	Afstandskrav
	Afstandskrav overholdes
	Beskrivelse

	Enkelt vandindvindingsanlæg
	61
	25 m
	Ja
	

	Fælles vandindvindingsanlæg
	2920
	50 m
	Ja
	

	Vandløb
	161
	15 m
	Ja
	

	Dræn
	15
	15 m
	Ja
	Ingen kendte dræn, men hvis der dukker et dræn op omlægges drænet således at afstanden bliver minimum 15 m

	Sø
	1384
	15 m
	ja
	

	Privat fælles vej/ offentlig vej
	201
	15 m
	Ja
	

	Levnedsmiddelvirksomhed
	>25 
	25 m
	Ja
	

	Beboelse på samme ejendom
	36
	15 m
	Ja
	

	Naboskel
	31
	30 m
	Ja
	


Afstandene i § 8 er kun gældende for nye anlæg eller i forbindelse med udvidelser/ændringer, som medfører en forøget forurening. 

Nærmeste sårbare natur er ligeledes angivet i husdyrgodkendelse.dk. 

Afstande til nærmeste naturområder er følgende:
	Naturkategori
	Afstand
meter
	Beskrivelse
	§7 afstand overholdt

	Kategori 1 natur
	10061
	Habitat natur
	Ja (mindst 10 m)

	Kategori 2 natur
	2298
	Overdrev
	Ja (mindst 10 m)



Vurdering
Som det fremgår af ovenstående, er alle afstandskrav i husdyrgodkendelseslovens §§ 6, 7 og 8 overholdt. Det vurderes derfor, at udvidelsen af produktionen kan finde sted uden at medføre en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø.

[bookmark: _Toc183172000][bookmark: _Toc220579965]Landskabs og planmæssige forhold
Ejendommen er beliggende i et landbrugsområde der i kommuneplanen er udlagt med nedenstående særlige retningslinjer. Der er i øvrigt ingen væsentlige planmæssige forhold. 

Området er præget af landbrugsproduktion og naturområder, samt spredt bymæssig bebyggelse.

Anlægget er placeret inden for følgende områder og zoner:
	(Kommuneplan)
	Ja
	Nej

	Bevaringsværdige landskaber 
	
	x

	Uforstyrrede landskaber
	
	x

	Større sammenhængende landskaber
	x
	

	Øvrige landskaber
	
	x

	Værdifulde Geologiske områder 
	
	x

	Kystnærhedszonen
	
	x

	Værdifulde kulturarvsområder
	
	x

	Kulturhistorisk bevaringsværdi
	x
	

	Værdifulde landbrugsområder 
	x
	

	Store husdyrbrug
	
	x

	
	
	

	Økologiske forbindelser
	
	x

	Potentielle økologiske forbindelser
	
	x

	Naturbeskyttelsesområder
	
	x

	Potentielle naturbeskyttelsesområder
	
	x

	Natura2000
	
	x

	Skovrejsning
	
	x

	
	
	

	Lavbundsareal
	
	x

	Kirkebyggelinjer
	
	x

	Skovbyggelinjer
	
	x

	Strand-, Sø- og Å-beskyttelseslinjer
	
	x

	Beskyttede sten- og jorddiger
	
	x

	Klitfredning
	
	x

	
	
	

	Fund og fortidsminder (Totalliste med både fredede og ikke-fredede. Kun beskyttelseslinjerne indgår i KP. Selve fortidsminderne er en statslig opgave.
	
	x



Vurdering
Udvidelsen foretages i et område der som udgangspunkt er er omfattet af retningslinjer vedr. Kulturhistorisk bevaringsværdi, sammenhængende landskab og særligt værdifuldt landbrugsområde i Rebild Kommunes kommuneplan. Gylletanken ligger udenfor sammenhængende landskab.

For så vidt angår bygningerne opføres stalden i tilknytning til eksisterende byggeri, mens gyllebeholderen opføres et stykke fra anlægget. Gyllebeholderen ønskes opført langt med indkørslen da alt husdyrgødning afsættes til biogasanlæg og derfor bliver returneret til ejendommen med lastbiler. Det er ikke muligt at placere gyllebeholderen sammen med de øvrige beholdere på anlægget, da de er placeret på østsiden af bygningerne og adgangen til disse beholdere betyder at alle transporter skal gennem hele produktionsanlægget, hvilket udgør en ikke uvæsentlig smitterisiko fra hjul og undervogn på lastbilen. Dernæst ligger de eksisterende beholdere meget tæt på et eksisterende vådområde med mange grøfter der leder direkte ud til Lerkenfeld Å. Et eventuelt uheld fra en ny stor gylletank vil derfor være meget svært at inddæmme og kan potentielt medføre en massiv forurening af Lerkenfeld Å. Placeringen af gyllebeholderen indpasses bedst muligt ved at placere den bag et eksisterende læhegn. 

Den nye stald placeres umiddelbart syd for den nuværende stald og indenfor det naturlige byggefelt omkring anlægget, som defineres at stalden mod nord og stald og ensilageplads mod vest. 

Der er ikke planlagt yderligere afskærmende beplantning omkring anlægget. Der er i forvejen mange læhegn i området og anlægget vurderes at skjult i landskabet. Anlægget ligger lavt i landskabet og det er at vurderet at det er meget begrænset synligt.

Området hvor der skal bygges er relativt fladt. Der vil derfor skulle foretages lidt udjævning og flytning af jord i området. De nye stalde vil komme til at ligge i sammen kote som de eksisterende stalde.

Med de tiltag som ansøger gør i forhold til at oplevelsen af at anlægget fremstår som en samlet enhed, betyder at udvidelsen af anlægget ikke vil påvirke landskabet og udvidelse lever derfor op til retningslinjerne i Rebild Kommunes kommuneplan. 
[bookmark: _Toc220579966]B.5 Ammoniakemission
Den totale ammoniakemission fra ejendommen udgør 5737 kg N/år, hvilket er en stigning på 3393 kg N/år i forhold til den tilladte drift og en stigning på 3756 kg i forhold til 8-årsdriften.

[bookmark: _Toc509573179][bookmark: _Toc535495543][bookmark: _Toc536178094][bookmark: _Toc220579967]Natur
Påvirkning af den omkringliggende natur gennem deposition af ammoniak kan i visse tilfælde medføre en væsentlig påvirkning af naturen. Der er dog opstillet en række krav og kriterier for hvornår en påvirkning er væsentlig, og bedriften overholder disse krav til alle særligt sårbare kategori 1 og 2 naturtyper i området.

	Naturtyper
	Fastsat beskyttelsesniveau

	Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1
Ammoniakfølsomme naturtyper (bilag 3 pkt. D), beliggende inden for Natura 2000-område og omfattet af udpegningsgrundlaget og kortlagt, samt 
heder og overdrev i øvrigt, som er beliggende inden for et Natura 2000-område og omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
	Max. totaldeposition (afhængig af antal husdyrbrug i nærheden* af naturområdet): 
0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug
0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug
0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.

	Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2
Ammoniakfølsomme naturtyper (bilag 3 pkt. D) beliggende uden for internationale naturbeskyttelses-områder: Højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha samt overdrev over 2,5 ha der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.

	Kategori 3. 
Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 men som er beliggende uden for Natura 2000-områder, samt ammoniakfølsomme skove større end 0,5 ha og mere end 20 m brede.
	Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.


*Antallet af husdyrbrug i nærheden for kategori 1-natur, opgøres som en summering af:
1) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 150 kg NH3-N pr. år inden for 200 m, 
2) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 450 kg NH3-N pr. år inden for 200-300 m,
3) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 750 kg NH3-N pr. år inden for 300-500 m,
4) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 1.500 kg NH3-N pr. år inden for 500-1.000 m, og
5) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 5.000 kg NH3-N pr. år inden for 1.000-2.500 m.

Nedenstående skema viser depositionen til de forskellige naturkategorier som totaldeposition (kategori 1 og 2 natur) og som merdeposition (kategori 3 natur). Såfremt bekendtgørelsens afskæringskriterier som angivet i skemaet ovenfor ikke er overholdt vil det enkelte punkt efterfølgende blive beskrevet yderligere og vurderet. Er kriterierne overholdt vil der ikke blive foretaget yderligere vurderinger.

	Naturkategori
	Kumulation
	Totaldeposition
Kg N/ha/år
	Merdeposition
Kg N/ha/år
	Vurdering

	Kategori 1 natur
	1
	0,0
	-
	Nærmeste kategori 1 natur ligger ca. 10 km væk. Produktionen medfører deposition i området på 0,0 kg N/ha/år og bekendtgørelsens krav til totaldeposition til kategori 1 natur overholdes. Det vurderes at produktionen ikke medfører en væsentlig påvirkning af området. Kumulation er ligeledes vurderet. 

	Kategori 2 natur
	
	0,1
	-
	Nærmeste kategori 2 natur ligger ca. 2,3 km væk. Bekendtgørelsens krav til totaldeposition til kategori 2 natur overholdes. Det vurderes at produktionen ikke medfører en væsentlig påvirkning af området.

	Kategori 3 natur
	
	Op til 4,4
	Op til 2,7
	Nærmeste kategori 3 natur ligger øst for anlægget i form af et overdrev. Merdepositionen set i forhold til 8 års driften udgør op til 2,7 kg N/ha/år, og bekendtgørelsens afskæringskriterier for kategori 3 natur er dermed ikke overholdt.

	Øvrig § 3 natur
	
	Op til 11,1
	Op til 7,3
	Nærmeste § 3 natur ligger vest for anlægget i form af en sø. Merdepositionen set i forhold til 8 års driften udgør op til 7,3 kg N/ha/år. 



[image: Et billede, der indeholder tekst, kort, atlas

AI-genereret indhold kan være ukorrekt.]
Naturpunkter omkring anlægget

Mose mod øst
Øst for anlægget ligger en mindre mose. Merdepositionen til området udgør mere end 1 kg N/ha/år og dermed overskrides bekendtgørelsens afskæringskriterie for hvornår en merdeposition kan medføre en påvirkning på et naturområde. Baggrundsbelastningen i området udgør 12,7 kg N/ha/år. 

Mosen vurderes at være i kategorien rigkær og har derfor en tålegrænse på 15-25 kg N/ha/år, og den samlede påvirkning fra anlægget udgør i alt 17,1 kg N/ha/år, og ligger derfor over den nedre grænse i tålegrænseintervallet. Mosen indgår i et større vådområde der er etableret med henblik på kvælstofretention fra Lerkenfeld Å. Området oversvømmes derfor med vand fra åen og det vurderes derfor at mosen modtager ikke uvæsentlige mængder af kvælstof gennem disse oversvømmelser. Mosen vurderes derfor ikke at være sårbar overfor deposition med atmosfærisk kvælstof og det antages at Rebild Kommune i forbindelse med etableringen af vådområdet har konkluderet, at mosen ikke påvirkes at de store mængder at kvælstof der tilføres gennem oversvømmelserne, da vådområdet ellers er etableret i modstrid med § 3 i naturbeskyttelsesloven.
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Vådområde Lerkenfeld Å – mose rød cirkel

Engarealer
Øst for anlægget ligger en del engarealer. Merdepositionen til området udgør mere end 1 kg N/ha/år og dermed overskrides bekendtgørelsens afskæringskriterie for hvornår en merdeposition kan medføre en påvirkning på et naturområde. Baggrundsbelastningen i området udgør 12,7 kg N/ha/år. 

Engene indgår i samme vådområde som ovenstående mose og det konkluderes derfor at engarealerne ikke er sårbare overfor kvælstof, da området er etableret for netop at tilbageholde kvælstof.

Beskyttede arter
Dyr og planter omfattet af bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring bedriften og bedriftens arealer. På baggrund af Faglig Rapport nr. 635, 2007 ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV” fra Danmarks Miljøundersøgelser, samt Videnskabelig Rapport nr. 50, 2013 ”Overvågning af arter 2004-2011” fra Nationalt Center for Miljø og Energi, vurderes det at følgende bilag IV-arter kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring bedriften og udbringningsarealerne.

	Navn
	Registreret forekomst
	Udbredelsesområde

	Odder
	
	X

	Markfirben
	
	X

	Stor vandsalamander
	
	X

	Spidssnudet frø
	
	X

	Arter af flagermus
	
	X

	Ulv
	
	X


Arter der kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted omkring anlægget.
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AI-genereret indhold kan være ukorrekt.]En søgning i Danmarks Naturdatabase viser følgende bilag IV arter i området.

Der er ikke registreret bilag IV arter i nærområdet. 

Der er i området ikke registreret flagermusarter. Det er dog sandsynligt at der findes flagermus i området. I forbindelse med udvidelsen af anlægget bliver der ikke nedrevet bygninger, og der vil ikke blive fjernet ledelinjer i form af læhegn. Gamle landbrugsbygninger kan potentielt være levested for flagermus og læhegn fungerer som ledelinjer og fourageringssteder. Da der ikke sker ændringer af de forhold vurderes projektet ikke at medføre ændringer for evt. flagermus i området. 

Danmark har jf. Biodiversitetskonventionen forpligtet sig til at standse tabet af biologisk mangfoldighed. Arter, som er forsvundet fra Danmark eller truet af udryddelse er registreret som sådan på Den danske Rødliste. 

Vurdering
Ejendommen overholder alle ikke afskæringskriterier i bekendtgørelsen i forhold til kategori 1, 2 og 3 natur. Det er dog vurderet at i forhold til kategori 3 natur sker der ingen påvirkning der medfører en ændring af tilstanden af områder, og det vurderes, jf. forarbejderne til udarbejdelse af afskæringskriterier, at produktionen ikke medfører en påvirkning af den omkringliggende kategori 1, 2 og 3 natur. 

I forhold til øvrig § 3 natur er depositionen ligeledes over afskæringskriteriet på 1 kg N/ha/år, men det er vurderet at der ikke er en væsentlig påvirkning af områderne.

Ligeledes gælder, at det er vurderet at produktionen ikke vil medføre en påvirkning af beskyttede arter. Der er ingen eller minimal påvirkning af de registrerede leveområder for bilag IV arter. Derfor vurderes eventuel tilstedeværelsen af bilag IV arter omkring ejendommen at være foreneligt med den produktion der er på ejendommen og det forhold at der gives en tilladelse til ændringer på ejendommen vil ikke medføre en øget påvirkning af arterne.
[bookmark: _Toc220579968]B.6 Lugtemission
Enhver husdyrproduktion giver anledning til lugt inden for de nærmeste omgivelser. Hvor stort et område der påvirkes af lugt, afhænger af hvor stort produktionsareal der er på ejendommen og hvilken type dyr der er tale om. Desuden spiller vindretning, terræn- og beplantningsforhold ind. Lugt stammer primært fra stalden. Desuden kan lugt forekomme i forbindelse med arbejde med husdyrgødning og udbringning heraf. 

[bookmark: _Hlk1129594]Lugtemissionen i nudrift og ansøgt drift er beregnet i IT-ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk.  og er angivet i skemaet herunder:

	
	Lugt (LE/s)
	Lugt (OU/s)
	Faktisk lugt (LE/s)
	Faktisk lugt (OU/s)

	Nudrift
	6315
	26481
	6315
	26481

	Ansøgt drift
	17134
	71851
	17134
	71851

	Forskel
	10819
	45370
	10819
	45370



Som angivet i tabellen er der stigning af lugt fra produktionen i forbindelse med godkendelsen.

Lugtemission i Odour Units (OU) beregnes med OML-modellen og i Lugt Enheder (LE) med FMK-modellen. Begge modeller beregner spredningen af lugtemissionen fra husdyrbruget på grundlag af produktionsarealets størrelse og lugtemissionsfaktorerne for den eller de pågældende dyretyper og staldsystemer fastsat i hhv. OU og LE, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, B. Faktisk lugt er den beregnede lugtafgivelse til omgivelserne, efter at eventuelle teknologier til reduktion af lugtemission er inkluderet i beregningerne. 

Der er ligeledes foretaget beregninger af lugtpåvirkningen til husdyrbrugets nærmeste naboer i www.husdyrgodkendelse.dk. Den beregnede geneafstand for områdetyperne nabobeboelse, byzone og samlet bebyggelse fremgår af nedenstående tabel:
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Kumulation
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AI-genereret indhold kan være ukorrekt.]I forhold til naboer gælder ligeledes et kumulationsprincip, hvor kravene skærpes såfremt der ligger andre produktioner med en ammoniakemission over 750 kg indenfor en afstand af 100 meter fra enkeltliggende naboer eller 300 meter fra samlet bebyggelse eller byzone. 
Naboer

Der ligger ikke andre produktioner indenfor kumulationsafstanden. Kumulationen er derfor ikke inddraget i vurderingen.

Boligerne på ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af det generelle beskyttelsesniveau. Dette samme gælder boliger ejet af ansøger.

Vurdering
Produktionen overholder bekendtgørelsens lugtgenekrav, og dermed vil der ikke være en belastning af området udover hvad der kan accepteres.
[bookmark: _Toc183172004][bookmark: _Toc220579969]B.7 Emissioner og genepåvirkninger

[bookmark: _Toc183172005][bookmark: _Toc220579970]Støj
Støjgener fra et landbrug med malkekøer kan omfatte flere forskellige typer lyde, der kan påvirke det omkringliggende miljø og de mennesker, der bor i nærheden. Nogle af de mest almindelige kilder til støj inkluderer:
1. Kreaturernes lyde: Kreaturer kan lave forskellige lyde, herunder brøl og klynk, der kan være decideret høje, især når de er stressede.
2. Fodring: Lydene fra fodermaskiner under fodring giver også en støjbelastning.
3. Transport af dyr og foder: Lydene fra lastbiler eller trailere, der transporterer køer, kan skabe støj, især hvis der er mange dyr involveret.
4. Gødningshåndtering: Når gødning distribueres eller fjernes, kan det også medføre støj fra maskinerne, der anvendes til dette formål.
5. Generel landbrugsaktivitet: Støj fra traktorer og andre landbrugsmaskiner, der anvendes til drift af jorden og pleje af markerne, spiller også en rolle.

Det er vigtigt for landmænd at tage hensyn til støjgener og, hvis muligt, implementere støjdæmpende foranstaltninger for at minimere effekten på det lokale samfund. Dette kan inkludere brugen af moderne, mere støjsvage maskiner, samt strategisk planlægning af dyrefaciliteter for at reducere støjniveauet.

Driftsperiode for støjkilder 
Det tilstræbes, at støjende aktiviteter afholdes i tidsrummet 7-18. Dog med undtagelse af den periodevise markdrift, hvor virksomheden er afhængig af vejret.

For så vidt angår støj fra landbrugsmaskiner vil der dagligt forekomme kørsel, samt jævnlig transporter med lastbil. Der vil i perioder hvor der ensileres græs og majs være tale om transporter i tidsrummet 07-24. Ensilering af græs sker typisk 5-7 gange hvert år af 1-2 dages varighed og majs ensileres en gang og tager op til 4 dage.

Foderblandingen foregår i tidsrummet 7-18 og der blandes en gang om dagen af en 1 times varighed. Grovfoder læsses ved siloerne i fuldfodervogn, og mineraler mm. læsses ved siloerne, hvor også selve blandingen foregår.

For så vidt angår støj fra landbrugsmaskiner vil der dagligt forekomme kørsel, samt jævnlig transporter med lastbil. Herudover vil der forekomme sæsonbetonet kørsel ved gylleudbringning og markarbejde. 

Der malkes i malkerobotter og malkekompressor vil være placeret inde i bygningen og dermed afskærmet fra omgivelserne. Desuden anvendes frekvensstyret kompressor som yderligere reducerer støjen fra kompressor.

Tiltag mod støjkilder 
Støj søges generelt dæmpet ved valg af støjsvag teknologi og afskærmning. Endvidere søges al unødig tomgangskørsel undgået.

Vurdering
Det vurderes at ejendommens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, ikke overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, og den ansøgte drift af ejendommen kan ske uden væsentlig gene for omkringboende.

[bookmark: _Toc183172006][bookmark: _Toc220579971]Rystelser

Virksomhedens bidrag til niveauet for vibrationsniveauet (dB re 10-6 m/s2) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997, 

	Anvendelse
	Tidpunkt
	Vægtet accelerationsniveau
Law i dB

	Boliger i boligområder (hele døgnet)
	Hele døgnet
	75

	Boliger i blandet bolig/erhvervsområde
	18-7
	75

	Børneinstitutioner og lignende
	I åbningstiden
	75

	Boliger i blandet bolig/erhvervsområde
	7-18
	80

	Kontorer, undervisningslokaler og lignende
	Hele døgnet
	80

	Erhvervsbebyggelse
	Hele døgnet
	85

	Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter
	Hele døgnet
	80



	Anvendelse
	Tidspunkt
	A-vægtet lydtryksniveau
(10-160 Hz), dB
	G-vægtet lydtryksniveau
dB

	Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende
	18-7
	20
	85

	
	7-18
	25
	85

	Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum
	Hele døgnet
	30
	85

	Erhvervsbebyggelse
	Hele døgnet
	35
	90



Brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette vil typisk være rystelser maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser der giver gener for det omgivende miljø. Denne type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurderingen af dette forhold indgår i arbejdspladsvurderingen (APV) og behandles ikke nærmere her. 

Vurdering
I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et omfang der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje. Der er ingen nabobeboelser beliggende umiddelbart op til veje eller indkørsler til ejendommen. Rystelser fra ejendommen eller transporter i forbindelse med driften af denne forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne, og det vurderes at grænseværdierne overholdes til alle områder nævnt i ovenstående tabeller. 

[bookmark: _Toc183172007][bookmark: _Toc220579972]Lys 
Lysforhold 
På ejendommen opsættes ikke projektører eller lignende kraftig udendørs belysning.
I stalde med åbne sider vil indendørs staldbelysning kunne ses udefra. Belysningen vil blive sænket i de sene aften- og nattetimer.

Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger
Lyset vil udelukkende være tændt på det niveau som enten er foreskrevet af anden lovgivning eller i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med ophold i staldene.

Udendørsbelysning vil være tilkoblet bevægelsessensorer eller automatisk slukning.

Vurdering
Det ansøgte projekt vil medføre mere belysning end i nudriften. Med de hensyn der tages i forhold til lys forventes det ikke, at ejendommens belysning vil påvirke omgivelserne i negativ retning.

[bookmark: _Toc183172008][bookmark: _Toc220579973]Fluer og skadedyr

Skadedyr
Generel bekæmpelse af skadedyr 
I tilfælde af skadedyrsangreb vil der blive iværksat bekæmpelse af skadedyr fortages efter Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi fastsatte retningslinjer. 

Fluegener 
Kemisk fluebekæmpelse fortages efter Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi fastsatte retningslinjer. Såfremt der opstår fluegener anvendes kemisk bekæmpelse.

Rottebekæmpelse 
Bekæmpelse af rotter fortages efter gældende lovgivning. Der er aftale med privat bekæmpelsesfirma. Strategi vedr. bekæmpelsen aftales løbende med firmaet.

Vurdering
Det vurderes, at der med ovenstående udføres en effektiv og tilfredsstillende flue- og skadedyrsbekæmpelse. 

[bookmark: _Toc183172009][bookmark: _Toc220579974]Støv 
I forbindelse med levering af kraftfoder og mineraler kan der opstå støvgener, hvilket dog oftest er af begrænset karakter. Blandingen af foder i sig selv vil ikke forårsage væsentlige støvgener.

Kraftfoder blæses ind i fodersiloer, og tilskudsfoder opbevares i plansiloer. 

Ved beboelser langs grusveje er der ved transport med gylle og grovfoder megen opmærksomhed rettet mod disse. Der køres efter forholdene.

Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger
Der vil i det daglige være fokus på at minimere støvgener udenfor husdyrbruget, og i forbindelse med færdsel på ikke befæstede veje, vil der være særligt fokus omkring ejendommen beliggende nær ved vejene. 

Fodersiloer er med støvcycloner som begrænser støv til omgivelserne.

Vurdering
På baggrund af afstanden til de umiddelbare naboer og det faktum at der ikke ligger naboer op ad ikke befæstede veje omkring anlægget, samt husdyrbrugets fokus på minimering af støvgener i forbindelse med foderopbevaring og håndtering samt transporter, vurderes det, at det ansøgte, ikke vil medføre væsentlige gener for omgivelserne som følge af støv.
[bookmark: _Toc526516333][bookmark: _Hlk505773458]
[bookmark: _Toc183172010][bookmark: _Toc220579975]Transport 
Til og frakørselsveje er anført på nedenstående kort.

	Transporter
	Før godkendelse

	Efter godkendelse
Fase 1

	
	Antal/
år
	Antal/
År

	Transport af tilskudsfoder 
	20
	40

	Transport ensilage
	250
	350

	Halm
	26
	26

	Transporter dyr
	34
	20

	Afhentning af døde dyr
	12
	12

	Udbringning husdyrgødning - gylle
	200
	356

	Biogas
	0
	285

	Mælk
	182
	182

	Affald
	8
	12

	Diesel
	14
	20

	Transporter i alt
	746
	1303
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Interne transportveje

Vurdering af transportveje til og fra ejendommen
Alt transport til og fra ejendommen med direkte adgang til den offentlige vej Viborgvej. Langs med Viborgvej findes der andre beboelser, men der er ingen beboelser umiddelbart ved ejendommens udkørsler. Der kan forekomme gyllekørsel mm. langs andre veje, hvor der ligger beboelser, og her vil der være opmærksomhed omkring transporten, hvilket omfatter henstillinger til maskinstation om at reducere fart og om at udvise generelt hensyn til naboer. 

Størstedelen af transporterne er med gylle, foder og afhentning af dyr. Samlet set forventes der stigning i antallet af transporter med det ansøgte projekt.

Transporterne forventes hovedsageligt at foregå på hverdage inden for normal arbejdstid, dvs. kl. 7-18, men kan til tider foregå i aften- og nattetimerne. Transport til og fra husdyrbruget vil altid foregå ved hensynsfuld kørsel. Derudover tilstræbes, at al tung transport gennemføres på hverdage indenfor normal arbejdstid. 

I højsæsonen for gyllekørsel kan der køres uden for normal arbejdstid, men dette vil foregå under hensyntagen til naboernes nattesøvn, så kørsel tæt på naboerne så vidt muligt ikke foregår senere end kl. 22 eller tidligere end kl. 6 på hverdage og ikke senere end kl. 23 og tidligere end kl. 8 i weekender og på helligdage.

Vurdering
Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug er det muligt at regulere trafik internt på bedriften og ved ind- og udkørsel. Det gælder hvis trafikken giver anledning til gener for naboer tæt på ejendommen, eller f.eks. hvis oversigtsforholdene ved udkørsel til offentlig vej vurderes, at kunne give anledning til farlige situationer for trafikken. 
Der kan ikke stilles vilkår til trafik på offentlig vej, som lovligt kan anvendes til kørsel med den type køretøjer, der anvendes til drift af husdyrbrug. Her er det vejmyndighedernes vurdering om der er et generelt problem, som skal tages hånd om. Det kunne f.eks. være vejens bæreevne, der ikke kan holde til særligt tunge køretøjer. Natur- og Miljøklagenævnet har i en tidligere klagesag fastslået: ” Spørgsmål om f.eks. belastning af det lokale vejnet reguleres ikke ved husdyrbrugloven, men af den relevante vejlovgivning, og afgøres af relevante vejmyndigheder. Færdsel på offentlig vej reguleres i øvrigt af færdselsloven og håndhæves af politiet.”
[bookmark: _Hlk790925]
Der er tale om gode til- og frakørselsforhold til ejendommen og det vurderes på den baggrund, at transporter til og fra ejendommen ikke medfører væsentligt gener for de omkringboende.

[bookmark: _Toc183172011][bookmark: _Toc220579976]Egenkontrol
Egenkontrol er en vigtig metode til at sikre dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, og overholdelse af lovgivningen. Her er egenkontrol for anlægget:
1. Dokumentation af dyrehold:
· Hold journaler over medicinadministration og vaccinationsprogrammer.
2. Sundhedsovervågning:
· Gennemfører regelmæssige sundhedstjek af kreaturerne for at identificere sygdomme eller skader tidligt.
· Overvågning af symptomatologi for at opdage potentielle udbrud af sygdomme.
3. Hygiejne- og sanitetstiltag:
· Grundig rengørings- og desinfektionsplan for stalde og udstyr.
· Sørger for, at personalet er trænet i hygiejnepraksis for at reducere risikoen for smitte.
4. Foder- og vandkvalitet:
· Overvåg kvaliteten af ​​foder og vand.
· Sørger for, at foder og vand er tilgængeligt i tilstrækkelige mængder for at sikre dyrenes sundhed.
5. Miljøovervågning:
· Regelmæssige inspektioner af staldforhold kan hjælpe med at identificere behov for forbedringer.
6. Træning og uddannelse af personale:
· Uddanner medarbejdere i dyrevelfærd, sundhedsforanstaltninger og korrekt håndtering af kreaturerne.
· Gennemfør regelmæssige opdateringer og træningskurser for at holde personalet informeret om bedste praksis.
7. Beredskabsplan
· Udarbejdet beredskabsplan for sygdomsudbrud eller uforudsete hændelser.
· Etabler et klart kommunikationssystem til rapportering af usædvanlige hændelser.
8. Evaluering og rapportering:
· Gennemfører regelmæssige interne audits for at vurdere effektiviteten af ​​egenkontrolsystemet.
· Udarbejder rapporter om fundne problemer, iværksatte foranstaltninger og resultaterne.

Med ovenstående er der redegjort for, at der er fokus på management og egenkontrol på ejendommen. Ved at registrere og iagttage daglige rutiner og forbrug, kan eventuelle uhensigtsmæssige forhold identificeres og afhjælpes. Det vurderes samlet set at driften af husdyrbruget på adressen inkl. egenkontrol og management lever op til lovens krav. Driften af husdyrbruget forventes derfor samlet set ikke at medføre en væsentlig negativ virkning på miljøet

[bookmark: _Toc183172012][bookmark: _Toc220579977]Risici og håndtering

1. Risici ved opbevaring og håndtering af gylle
· Gylleudslip ved tankbrud, overløb eller uheld ved pumpning kan forurene vandløb, søer og grundvand.
· Metan- og svovlbrinteudvikling i gylletanke udgør en eksplosions- og kvælningsfare, særligt ved utilstrækkelig ventilation.
· Fejl under udbringning af gylle kan føre til utilsigtet spredning til beskyttede naturområder eller vandløb.
2. Brandfare
· Elektriske installationer og varmekilder i staldbygninger kan forårsage brande, især i kombination med støv og organiske materialer.
· Brand i halm eller foder ved selvantændelse, dårlige opbevaringsforhold eller varmgang.
· Mangelfuld brandsikring, herunder manglende brandsektionering eller automatisk brandalarmering.
3. Håndtering af medicin og kemikalier
· Fejldosering af medicin kan skade dyrevelfærd eller føre til reststoffer i kød.
· Spild af desinfektionsmidler og rengøringskemikalier kan forurene jord og vand eller skade arbejdsmiljøet.
· Forkert opbevaring af kemikalier kan medføre forgiftningsfare for både mennesker og dyr.
4. Risiko for smitte og sygdomsudbrud
· Sygdomsudbrud som salmonella kan have store økonomiske og dyrevelfærdsmæssige konsekvenser.
· Fejl i smitteforebyggelse (biosikkerhed) – fx ved uvedkommendes adgang eller dårlig rengøring – øger risikoen for infektioner.
5. Arbejdsmiljørelaterede risici
· Skader ved håndtering af dyr, især ved flytning af kreaturer, kan føre til alvorlige arbejdsulykker.
· Lange arbejdsdage, fysisk belastning og støj udgør en risiko for slid og stress hos ansatte.
· Ulykker med maskiner og udstyr (fx fodringsanlæg, ventilationssystemer, gyllepumper) er en væsentlig risikofaktor.
6. Bygningsmæssige forhold og tekniske fejl
· Nedstyrtning af tagkonstruktioner, særligt ved snebelastning eller mangelfuld vedligeholdelse.
· Fejl på foder- og vandingsanlæg kan medføre mistrivsel eller dødelighed i besætningen.
7. Miljørisici ved ekstreme vejrforhold
· Skybrud og oversvømmelse kan føre til overfyldte gylletanke eller erosion omkring anlægget.

Skema med oversigt over konsekvens og afværgeforanstaltninger

	Risikotype
	Sandsynlighed
	Konsekvens
	Afværgeforanstaltninger

	Gylleudslip
	Moderat
	Høj – forurening af jord og vand
	Regelmæssig kontrol af gylletanke og sikker udbringning

	Brand i staldbygning
	Lav
	Meget høj – dyretab og bygningsskader
	Installering af brandalarmer og elektrisk eftersyn

	Fejldosering af medicin
	Moderat
	Moderat – dyrevelfærd og fødevaresikkerhed
	Uddannelse i korrekt medicinhåndtering og opbevaring

	Sygdomsudbrud (fx salmonella)
	Lav
	Meget høj – øget dødelighed
	Høj biosikkerhed og adgangsrestriktioner

	Skader ved håndtering af dyr
	Høj
	Moderat – arbejdsskader
	Træning i sikker dyrehåndtering 

	Skybrud og oversvømmelse
	Stigende
	Moderat – risiko for gylleoverløb og erosion
	Opmærksomhed omkring erosion, dræn og beredskab ved varsling


[bookmark: _Toc183172013]
Vurdering
Med ovenstående fokuspunkter, konsekvensberegninger og afværgeforanstaltninger, vurderes det at der er fokus på potentielle risici og der er foretaget tilstrækkelige overvejelser i relation til at begrænse potentielle skader for miljø, dyr og mennesker.
[bookmark: _Toc220579978]B.8 Affaldsproduktion og ressourceforbrug
Der forventes en affaldsproduktion der er proportionel med virksomhedens størrelse og type.

Affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages. Det betyder, at beskrivelsen skal illustrere, hvordan affaldshåndteringen på husdyrbruget lever op til affaldshierarkiet jf. Miljøbeskyttelseslovens § 6 b. Heraf fremgår det at affaldsforebyggelse og -håndtering skal ske i overensstemmelse med følgende affaldshierarki: 

1) Affaldsforebyggelse.
2) Forberedelse med henblik på genbrug. 
3) Genanvendelse. 
4) Anden nyttiggørelse. 
5) Bortskaffelse. 

Husdyrbruget skal sortere sit affald og sikre, at mest muligt affald bliver sorteret fra til genbrug, genanvendelse og anden endelig materialenyttiggørelse. Affald som ikke kan genanvendes skal håndteres som forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller farligt affald i henhold til Rebild Kommunes regulativ for erhvervsaffald.   

Husdyrbruget skal håndtere sit affald efter reglerne i affaldsbekendtgørelsens og affaldsaktørbekendtgørelsen. Det betyder, at husdyrbruget skal sortere deres erhvervsaffald og aflevere det til en godkendt affaldsmodtager med henblik på genbrug, genanvendelse eller anvendelse til anden endelig materialenyttiggørelse.
Ifølge affaldsbekendtgørelsen defineres erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse som værende:
•	Glasaffald
•	Metalaffald
•	Plastaffald
•	Papiraffald
•	Papaffald
•	Træaffald
•	Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik
•	Genanvendeligt PVC-affald
•	Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse, fx byggeaffald og have-/parkaffald.

Husdyrbruget skal sikre en høj reel genanvendelse af affaldet og skal på anmodning fra kommunen kunne dokumentere, at affaldet bliver leveret til et godkendt affaldshåndteringsanlæg, som sikrer, at de enkelte affaldsfraktioner reelt bliver forberedt med henblik på genbrug eller genanvendt. Dokumentationen kan være fra behandlingsanlægget.

Virksomheder kan aflevere affaldet til:
•	Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, som forbereder affald til genbrug, der er registreret i Affaldsregistret.
•	En indsamlingsvirksomhed, der er registreret i Affaldsregistret.
•	En virksomhed, som kan undlade at lade sig registrere efter bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.
•	Et kommunalt behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret.
•	En kommunal genbrugsplads eller en kommunal ordning efter § 11.
•	En frivillig tilbagetagningsordning, jf. bekendtgørelse om affald.

Det vurderes, at husdyrbruget kan producere farligt affald, herunder for eksempel:
•	Oliefiltre
•	Batterier
•	Spildolie 
•	Spraydåser
•	Kanyler
•	Kemikalierester
•	Rester af kunstgødning
•	Giftrester (også rottegift)
•	Medicinrester
•	Lysstofrør
Opbevaring af farligt affald kan udgøre en miljørisiko.

Vurdering
Ejendommen er omfattet af § 16 a og er derfor omfattet af miljøministeriets affaldsregulering og Rebild Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativ for erhvervsaffald.  Husdyrbruget skal derfor også være tilknyttet kommunens ordning for håndtering af farligt affald eller have aftale med en anden godkendt indsamler eller behandlingsanlæg, såfremt der opstår farligt affald på husdyrbruget.

Affaldsmængder
Nedenstående angiver anslåede og forventede mængder af affald årligt.



[bookmark: _Toc357077948][bookmark: _Toc433693955][bookmark: _Toc57286960][bookmark: _Toc80940409][bookmark: _Toc87523323][bookmark: _Toc129856337][bookmark: _Toc279602203][bookmark: _Toc220579979]Fast affald  
	Affaldstype
	Opbevarings-sted
	Transportør
	Modtageanlæg
	Mængder pr. år
	EAK-kode
	ISAG-kode

	Olie- og kemi-kalieaffald:
	
	
	
	
	
	

	Spildolie
	Maskinhus
	Godkendt transportør
	Godkendt
	100
	13.02.08
	06.01

	Olietromle
	Maskinhus
	Godkendt transportør
	Godkendt
	2
	15.01.04
	56.20

	Fast affald:
	
	
	
	
	
	

	Tom emballage (papir)
	Container
	Egen
	
	50 kg
	15.01.01
	50.00

	Tom emballage (pap)
	Container
	Egen
	
	100 kg
	
	

	Tom emballage (plast)
	Container
	Simested Vognmands
forretning
	
	1000 kg
	
	

	Tom emballage (rest efter sortering)
	Container
	Simested Vognmands
forretning
	
	500 kg
	
	

	Bigbags af PE-plast
	Container
	Simested Vognmands
forretning
	
	100 kg
	15.01.02
	52.00

	Lysstofrør og elsparepærer
	
	Egen
	Kommunal modtagestation
	50 stk
	20.01.21
	79.00

	Jern og metal
	Intet fast
	Produkthandler
	Produkthandler
	500 kg
	02.01.10
	56.20

	Diverse brændbart inkl. tomme medicinglas
	Container
	Egen
	
	Varierende mængder
	Afhængig af indhold / 15.01.07
	19.00

	Glas
	Intet fast
	Egen
	Kommunal modtagestation
	
	20.01.02
	51.00




Vurdering
Det vurderes at ejendommen lever op til affaldshierakiet og til affaldsregulativerne for Rebild Kommune. 

[bookmark: _Toc183172014][bookmark: _Toc220579980]Døde dyr
Døde dyr overdækkes med kadaverkappe indtil de afhentes af destruktionsanstalt, DAKA. Afhentning sker løbende. Animalsk affald opbevares så der ikke opstår uhygiejniske forhold, indtil afhentning til autoriseret destruktionsanstalt. Døde dyr opbevares på en plads ved indkørslen.

Kemikalier generelt
Eventuel opbevaring af brugte sprøjter vil ske i kanyleboks og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ.

Pesticider
Der opbevares ingen pesticider på anlægget.

[bookmark: _Toc357077951]Oliekemikalier
Der er en olietank på anlægget. Olietanken er placeret i stald 2 og på fast gulv uden afløb. 

[bookmark: _Toc183172015][bookmark: _Toc220579981]Spildevandsmængde 
	Spildevandstyper
	m³ /år efter godkendelse

	Afledes til
	Rense-foranstaltning

	Rengøringsvand, drikkevandsspild mv.
	1600 m³
	Gyllebeholder
	Ingen

	Sanitært spildevand fra stald 
	100 m3
	Nedsivning
	Septiktank


[bookmark: _Toc279602207]
Beskrivelse af spildevandstilledning
1600 m3/år spildevand tilledes gyllebeholder med flydende husdyrgødning i forbindelse med udvidelsen. 
[bookmark: _Toc279602208]
Beskrivelse af spildevandsafledning 
Rengøringsvand ledes fra stald til gyllesystem. 

Sanitært spildevand fra stald ledes til septik tank. 

Tagvandet afledes til nedsivning/dræn.

[image: Et billede, der indeholder kort, Luftfotografering, luft, udendørs

AI-genereret indhold kan være ukorrekt.]Vand fra plansiloanlægget ledes til separat opsamlingstank og udsprinkles på godkendt areal efter behov. Der er overløb fra sprinkleranlægget til gyllesystem, i tilfælde af at der ikke kan udsprinkles på grund ad frossen jord.
 Afløbsplan 


[bookmark: _Toc183172016][bookmark: _Toc220579982]Energiforbrug

Energi 
	Type
	Forbrug nudrift
	Forbrug ansøgt


	Elforbrug
	125.000 kwh
	250.000

	Dieselolie
	14.000 l
	20.000 l


Elforbruget er anslået ud fra sammenlignelige produktioner.

Elforbruget på husdyrbruget går primært til belysning og drift af teknisk udstyr, herunder særligt malkeanlægget.

Energibesparende foranstaltninger
Der anvendes LED-belysning og frekvensstyret malkekompressor.

Vurdering
Elforbruget vurderes at være på et rimeligt niveau for en produktion af den ansøgte størrelse. 


[bookmark: _Toc183172017][bookmark: _Toc220579983]Vandforbrug

Vand 

	Type
	Forbrug nudrift
	Forbrug ansøgt


	Årligt forbrug af drikkevand
	8.000 m3
	11.000 m3

	Årligt forbrug af vaskevand til vask af stalde
	1000 m3
	1500 m3

	Vask og diverse
	100 m3
	100 m3



Forbruget af vand i ansøgt drift er anslået ud fra normtal. 

Bedriften forsynes vand fra eget vandværk. Der forventes en stigning af vandforbruget i forbindelse med godkendelsen.

Vandbesparende foranstaltninger
Drikkevandsinstallationerne på bedriften efterses og rengøres jævnligt med henblik på at undgå spild.  

Eventuelle lækager i systemet identificeres straks og repareres hurtigst muligt. 

Vurdering
Vandforbruget vurderes at følge meget tæt på normforbruget og vurderes at være rimeligt. 

[bookmark: _Toc183172018][bookmark: _Toc220579984]Reststoffer
Udbringning af husdyrgødning bliver foretaget efter de gældende generelle regler ift. indhold af fosfor og kvælstof. Gyllen vil i øvrigt indeholde vand og fodersplid mm. Disse forhold er der i de generelle regler taget højde for og det vurderes derfor at udbringningen af gylle lever op til disse generelle regler.

[bookmark: _Toc183172019][bookmark: _Toc220579985]Foder
Der anvendes hjemmeblandet fuldfoder. Tilskudsfoder leveres til fodersiloer. Der udfodres to gange dagligt.

Der sikres effektiv fodring gennem foderets sammensætning og løbende foderkontroller, således at fodringen stemmer overens med dyrenes behov. Derudover er sundhedsstyring vigtig for en effektiv produktion med lavest muligt forbrug af foder- og hjælpestoffer. 

Der er på bedriften stor opmærksomhed mod at minimerer anvendelsen af råvarer i produktionen. Der laves således løbende foderkontroller, for derigennem at kunne monitere fodereffektivitet og produktionseffektivitet. Der er fokus på at minimere spild af foderstoffer og på at optimere og minimere indholdet af fosfor og protein i foderstoffer, dog altid med fokus på virksomhedens produktionsresultater og ikke mindst dyrenes velbefindende.

Vurdering
Det vurderes at foderforbrug og tiltag i øvrigt vedr. foder lever op til en produktion af den ansøgte størrelse.

Samlet vurdering af affalds- og ressourceforbrug
Virksomheden er omfattet af Affaldsbekendtgørelsen og Rebild Kommunes Affaldsregulativ for erhverv. Virksomheden oplyser, at reglerne efterleves.

Det vil sige, at
· Affald sorteres i fraktioner og bortskaffes til genanvendelse.
· Deponeringsegnet affald skal frasorteres og opbevares, så vindflugt undgås.
· PVC-affald frasorteres og bortskaffes korrekt.
· Klinisk risikoaffald som kanyler, medicinflasker og lignende opbevares forsvarligt i egnet emballage

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand:
· Farligt affald opbevares, så det ikke kan løbe til jord, grundvand eller overfladevand og beskyttet mod vejrlig. Olietanke er sikret mod påkørsel.
· Eksisterende olietanke er reguleret af olietanksbekendtgørelsen. Nye tanke og/eller sløjfning af tanke skal anmeldes til Rebild Kommune.

Det vurderes, at der er redegjort for et vand- og energiforbrug, der står mål med størrelsen af dyreholdet og alderen på staldene. Der er en stigning i ressourceforbruget som følge af godkendelsen. 






[bookmark: _Toc220579986]B.9 Valg af BAT
Ny stald er med faste drænede gulve.

	
	Stalde
	Lagre
	Total

	Samlet BAT krav
Kg N/år
	5202
	589
	5791

	Faktisk emission
Kg N/år
	5202
	535
	5737

	Forskel
Kg N/år
	
	
	54

	BAT krav overholdt
	
	
	Ja




Vurdering
Ejendommen lever op til BAT kravene.
[bookmark: _Toc220579987]B.10 Grænseoverskridende virkninger
Det er vurderet, at det udelukkende er produktionens emission af ammoniak der potentielt kan have en grænseoverskridende virkning. Det er dog vurderet at ammoniakemissionen har et niveau og en karakter, hvor hovedparten af emissionen vil påvirke lokalområdet og kun mindre del af emissionen vil bidrage til baggrundsbelastningen i omkringliggende lande. Det er derfor vurderet at produktionen ikke medfører grænseoverskridende virkninger hverken lokalt eller internationalt. 

[bookmark: _Toc182473329]

[bookmark: _Toc220579988]Miljøkonsekvensrapport
I relation til miljøkonsekvensrapportens krav til oplysninger jf. punkt B henviser til punkter B1-B10 i nærværende afsøgning, og den videre redegørelse i miljøkonsekvensrapporten tager udgangspunkt i ovennævnte oplysninger.
[bookmark: _Toc182473331][bookmark: _Toc220579989]E.1-a Udformning, dimensioner mm.

Ejendommen består af følgende produktionsbygninger:

Materialevalg 
	

	Grund-plan ca.
m2
	Byg-nings-højde ca.
m
	Bygningsmaterialer/farver
	Anvendelse

	
	Stald 1
	1580
	6,5
	Søsten sokkel, grå gardiner, gråt tag
	Kreaturer

	
	Stald 2
	860
	7,5
	Grå elementer, rød gavl, gråt tag
	Kreaturer

	
	Stald 3
	590
	6,5
	Grå elementer, rød gavl, gråt tag
	Kreaturer

	
	Stald 4
	4620
	9
	Søsten sokkel, grå gardiner, gråt tag
	Kreaturer

	
	Gylletank 1
	205
	3
	Elementer
	Gylle

	
	Gylletank 2
	269
	7
	Elementer, grå overdækning
	Gylle

	
	Gylletank 3
	998
	9
	Elementer, grå overdækning
	Gylle


[bookmark: _Toc220579990]E.1-b Forventede indvirkning på miljøet
Husdyrbruget forventer ingen væsentligt skadende virkninger på miljøet som følge af produktionen på ejendommen. På anlægget følger og overholder man generelt dansk lovgivning, men i særdeleshed vurderes at lovgivningen om anvendelsen af gødning herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen og husdyrloven i alt sin væsentlighed sikrer miljøet mod utilsigtede virkninger af husdyrproduktionen. De beskrevne krav til dansk landbrug indenfor kvælstofkvoter, fosforregnskab, vurdering af mulige skader på sårbar natur, vurdering af påvirkning af naboer mm. vurderes at forebygge og begrænse den mulige skade som landbrugsproduktionen kan have på miljøet. 

Husdyrbrugets forventede potentielle væsentlige indvirkningerne på miljøet vurderes at være:
- påvirkning af vandmiljø
- påvirkning af omkringliggende natur
- påvirkning af naboer

[bookmark: _Toc182473332][bookmark: _Toc220579991]Vandmiljø
Projektet kan potentielt påvirke vandmiljøet, både grundvandsressourcen og ferske vande samt havmiljøet. Det er dog vurderet at de generelle virkemidler som virksomheden skal leve op til jf. anden lovgivning, modvirker de potentielle væsentlige påvirkninger af vandmiljøet. Herunder gælder erhvervets generelle krav til opsamling af overskudskvælstof gennem efterafgrøder, og skærpede krav til fosforoverskud fra bedrifterne. 

Kumulation
Produktionen af fødevarer vil altid medføre en påvirkning af miljøet, men i Danmark er der skrappe kvotekrav til anvendelsen af kvælstof til planteavl, således at ikke alle planter tildeles den gødning de har brug for. Dette krav, sammen med ovenstående efterafgrøder mm. betyder at der, selv i kumulation med andre ejendommen, må forventes en minimal påvirkning af miljøet. 

[bookmark: _Toc182473333][bookmark: _Toc220579992]Natur
Påvirkning af den omkringliggende natur gennem deposition af ammoniak kan i visse tilfælde medføre en væsentlig påvirkning af naturen. Der er dog opstillet en række krav og kriterier for hvornår en påvirkning er væsentlig, og bedriften overholder disse krav til alle særligt sårbare naturkategorier i området. Det er derfor vurderet at produktionen ikke medfører en væsentlig påvirkning på naturen i området. 

[bookmark: _Hlk505774389]I relation til bilag IV dyre- og plantearter vurderes bekendtgørelsens afskæringskriterier i alt sin væsentlighed at reducere påvirkningen af sådanne arter til et absolut minimum, og at disse arter derfor ikke påvirkes negativt af produktionen.

Kumulation
Bedriftens påvirkning af særlig sårbar natur (kategori 1 natur) er vurderet i forhold til kumulation med øvrige bedrifter i nærområdet. I relation til særlig sårbar natur er der skærpede krav til bedriftens tilladte påvirkning af et særligt sårbart område, hvis der ligger andre bedrifter i nærheden af den sårbare natur. 

Der er en anden ejendomme indenfor en afstand der medfører kumulationen, og kumulation er derfor inddraget i vurderingerne. 

[bookmark: _Toc182473334][bookmark: _Toc220579993]Naboer/lugt
[bookmark: _Hlk505774607]Alle husdyrproduktioner medfører en emission af lugt, støv, støv og lys. Disse emissioner spredes omkring bedriften afhængig af vind, højde på afkast, hastighed på luften i ventilator og temperatur. I relation til lugt vurderes denne spredning omkring ejendommen i husdyrgodkendelse.dk, hvor i forvejen fastsatte afskæringskriterier i forhold til enkeltliggende naboer, samlet bebyggelse og byzone/sommerhusområde skal overholdes. 

Bedriften overholder disse afskæringskriterier og derfor vurderes bedriften ikke at påvirke miljøet væsentligt med hensyn til lugt.

Kumulation
I forhold til naboer gælder ligeledes et kumulationsprincip, hvor kravene skærpes såfremt der ligger andre produktioner med en ammoniakemission over 750 kg indenfor en afstand af 100 meter fra enkeltliggende naboer eller 300 meter fra samlet bebyggelse eller byzone. 

Der ligger ikke andre produktioner indenfor disse afstande og derfor er kumulationen med andre husdyrbrug ikke inddraget i vurderingen.
[bookmark: _Toc182473335][bookmark: _Toc220579994]E.1-c Risiko for ulykker mm.

[bookmark: _Toc220579995]Risici og håndtering
1. Risici ved opbevaring og håndtering af gylle
· Gylleudslip ved tankbrud, overløb eller uheld ved pumpning kan forurene vandløb, søer og grundvand.
· Metan- og svovlbrinteudvikling i gylletanke udgør en eksplosions- og kvælningsfare, særligt ved utilstrækkelig ventilation.
· Fejl under udbringning af gylle kan føre til utilsigtet spredning til beskyttede naturområder eller vandløb.
2. Brandfare
· Elektriske installationer og varmekilder i staldbygninger kan forårsage brande, især i kombination med støv og organiske materialer.
· Brand i halm eller foder ved selvantændelse, dårlige opbevaringsforhold eller varmgang.
· Mangelfuld brandsikring, herunder manglende brandsektionering eller automatisk brandalarmering.
3. Håndtering af medicin og kemikalier
· Fejldosering af medicin kan skade dyrevelfærd eller føre til reststoffer i kød.
· Spild af desinfektionsmidler og rengøringskemikalier kan forurene jord og vand eller skade arbejdsmiljøet.
· Forkert opbevaring af kemikalier kan medføre forgiftningsfare for både mennesker og dyr.
4. Risiko for smitte og sygdomsudbrud
· Sygdomsudbrud som salmonella kan have store økonomiske og dyrevelfærdsmæssige konsekvenser.
· Fejl i smitteforebyggelse (biosikkerhed) – fx ved uvedkommendes adgang eller dårlig rengøring – øger risikoen for infektioner.
5. Arbejdsmiljørelaterede risici
· Skader ved håndtering af dyr, især ved flytning af kreaturer, kan føre til alvorlige arbejdsulykker.
· Lange arbejdsdage, fysisk belastning og støj udgør en risiko for slid og stress hos ansatte.
· Ulykker med maskiner og udstyr (fx fodringsanlæg, ventilationssystemer, gyllepumper) er en væsentlig risikofaktor.
6. Bygningsmæssige forhold og tekniske fejl
· Nedstyrtning af tagkonstruktioner, særligt ved snebelastning eller mangelfuld vedligeholdelse.
· Fejl på foder- og vandingsanlæg kan medføre mistrivsel eller dødelighed i besætningen.
7. Miljørisici ved ekstreme vejrforhold
· Skybrud og oversvømmelse kan føre til overfyldte gylletanke eller erosion omkring anlægget.

[bookmark: _Toc182473339][bookmark: _Toc220579996]E.1-d Væsentlige alternativer
Husdyrbruget har i forbindelse med godkendelsen vurderet på alternativer indenfor ammoniakreduktion og lugtreduktion. Produktionen lever op til Miljøstyrelsens fastsatte afskæringskriterier for lugt og ammoniak, herunder det vejledende BAT niveau for ammoniak. Det er derfor vurderet at investering i yderligere emissionsreducerende teknologi som forsuring ikke vil være et proportionalt tiltag, og disse er derfor udeladt. 

Der har ikke været overvejet alternative placeringer af de nye bygninger. Bygningerne er placeret mest hensigtsmæssigt i forhold til landskab, naboer og produktion og derfor er der ingen grund til at overveje alternative placeringer. 
[bookmark: _Toc220579997]E.2 Ikke teknisk resume
I dette afsnit er der nævnt de væsentligste foranstaltninger for at begrænse det ansøgte projekts virkninger på miljøet. I alle de foregående afsnit, vil man kunne læse yderligere om de anvendte foranstaltninger og vurderingerne heraf.
· Ejendommen er beliggende i område med særlige landskabelige og kulturhistoriske interesser og bygningerne er derfor indpasset bedst muligt i landskabet.
· Den nye stald etableres med drænet fast gulv med henblik på at minimere ammoniakfordampningen fra staldanlægget. 
· Der udarbejdes mark-/gødningsplan for ejendommens jordtilliggende, hvorved fosfor- og nitratudvaskning minimeres. 
· Spildevandsledningerne, herunder tagvand, overfladevand og sanitært spildevand er adskilt fra hinanden efter gældende regler, for at undgå en forurening af overflade- og grundvand.
· Der foretages forskellige egenkontroller, for at bl.a. at følge produktionen, forbrug af fx foder, el og vand m.m. 
· Der er udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen.
[bookmark: _Toc182473340][bookmark: _Toc220579998]E.3 Kompetente ekspert
Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af Cand.scient Jakob Altenborg fra Miljø & Natur Landbrugsrådgivning. 
[bookmark: _Toc182473341][bookmark: _Toc220579999]F.1-a Husdyrbrugets placering
Der henvises til punkt B.4
[bookmark: _Toc182473342][bookmark: _Toc220580000]F.1-b Fysiske karakteristika
Der henvises til punkt E.1-a
[bookmark: _Toc182473343][bookmark: _Toc220580001]F.1-c  Energibehov og forbrug
Der henvises til punkt B.8
[bookmark: _Toc182473344][bookmark: _Toc220580002]F.1-d Reststoffer og emissioner
Der henvises til punkterne B.5 for ammoniak, B.6 for lugt, B.7 for Støj, rystelser og støv og B.8 for affald
[bookmark: _Toc182473345][bookmark: _Toc220580003]F.2 Rimelige alternativer
Det er muligt at placere de nye bygninger på et antal forskellige andre placeringer i forhold til de eksisterende bygninger. Alle alternative er ikke attraktive på grund af produktionsplanlægningen og den interne logistik. Alternativerne vurderes derfor ikke at være sammenlignelige med det ansøgte, og derfor er det vurderes at der ikke findes rimelige alternativer. Eneste alternativ er referencescenariet.
[bookmark: _Toc182473346][bookmark: _Toc220580004]F.3 Referencescenarie
Referencescenariet i den ansøgte produktion vurderes at være den eksisterende produktion og eksisterende produktionsbygninger. En statisk tilstand er oftest ikke et udtryk for noget positivt, da der er ensbetydende med at hjulene er gået i stå. Dette er også tilfældet i landbruget. Det er derfor uundgåeligt, at landbruget hele tiden ændres i takt med omgivelserne.

I alle virksomheder er der løbende krav til at tilpasse og optimere driften efter markedsforholdene. Inden for landbrugserhvervet er det en realitet, at landmanden står over for faldende afregningspriser i forhold til inflationen samtidigt med, at omkostningerne stiger. Der skal således produceres et stadig stigende antal enheder for at overleve økonomisk. Derfor vil det være uundgåeligt, at produktionen løbende skal optimeres og udvides. Hvis produktionen ikke optimeres, smuldrer det økonomiske grundlag for virksomheden. Et konstant produktionsniveau er reelt en begyndende afvikling af produktionen med de personlige og samfundsmæssige konsekvenser det giver. 
[bookmark: _Toc182473347][bookmark: _Toc220580005]F.4 
Generelt gælder for alle nedenstående forhold, at det vurderes at husdyrbrugets påvirkning hovedsageligt er begrænset til lokalområdet, dog undtagen klimagasser. Projektets direkte indvirkninger er beskrevet, og der vurderes ikke at være væsentlige sekundære eller langsigtede virkninger. Det er vurderet at de miljøbeskyttelsesmål der er vedtaget i Danmark og EU er implementeret i den gældende lovgivning for området, og at der i den kontekst ligeledes er foretaget vurderinger af effekten af de enkelte påvirkninger både lokalt og internationalt.

Befolkningen og menneskers sundhed
Der er ingen forventning om at husdyrbruget vil påvirke befolkningen eller menneskers sundhed. Husdyrbruget er placeret med god afstand til tættere befolkede områder og den potentielle påvirkning af sundheden vurderes at være begrænset til de nærmeste omgivelser omkring husdyrbruget. Ifølge Miljøstyrelsens vurdering af luftforureningens påvirkning af mennesker og miljø, er der ikke angivet en direkte effekt af luftforureningen fra husdyrbrug på menneskers sundhed.

Biodiversiteten
Biodiversiteten kan potentielt påvirkes af husdyrbrugets emission af ammoniak. Miljøstyrelsen har fastlagt en række faste definerede naturkategorier som er oplistet i punkt B.5. Her fremgår ligeledes naturkategoriernes sårbarhed for ammoniak. Det vurderes derfor at så længe sårbarhederne i forhold til ammoniak overholdes vil der ikke være en påvirkning af biodiversiteten fra husdyrbruget.

Jordarealer og jordbund
Husdyrbrugets produktion foregår i lukkede systemer (stalde) og der vil derfor ikke være en løbende påvirkning af jordbunden eller jordarealet. I forbindelse med anlægsfasen har der været en påvirkning helt lokalt, men denne påvirkning vurderes ikke at have en væsentlig påvirkning på miljøet.

Vand
Husdyrbrugets produktion foregår i lukkede systemer (stalde) og der vil derfor ikke være en påvirkning af vandressourcerne som følge af husdyrbrugets placering eller drift. 

Luft og Klima
Luften påvirkes med udledning af ammoniak og lugt. Disse faktorer kan have en ikke uvæsentlig lokal påvirkning, men udover nærområdet (300 m radius) vurderes påvirkningerne at være af underordnet karakter.

I relation til emission af klimagasser har det ikke været muligt at finde empiriske data der gør det muligt direkte at kvantificere effekten af det enkelte husdyrbrug. Men ifølge Mette Hjort Mikkelsen et al kommer 20 % af udledningen af klimagasser til atmosfæren i Danmark fra husdyrproduktionen. Det er derfor en ikke uvæsentlig mængde klimagasser der udledes fra husdyrproduktionen. 

Det har ikke været muligt at finde kilder, der gør det muligt at sammenligne emissionen af drivgasser fra dansk husdyrproduktion med husdyrproduktion i f.eks. Østersølandene. Denne sammenligning vurderes at være relevant i forhold til at den samlede produktion af fødevarer ikke kan forventes at falde i de kommende år, som følge af befolkningstilvæksten. Derfor, for at kunne vurdere effekten af en reduktion af klimagasser i dansk husdyrproduktion, vil det være nødvendigt at vurdere hvad evt. store krav til reduktion af klimagasser vil betyde af udflytning af husdyrproduktion til lande med mindre skrappe miljøkrav end de danske. Atmosfæren er ligeglad om klimagaserne kommer fra Danmark eller fra Polen.

Samlet vurderes husdyrbruget ikke at påvirke klimaet mere end et tilsvarende husdyrbrug i Danmark, og det vurderes at yderligere indgreb i forhold til klimaet, bør være gennem generel regulering.

Kulturarv og landskab 
Husdyrproduktionen er beliggende i et område med landskabelige værdier og kulturarv. Den landskabelige påvirkning er vurderet i afsnit B.4. Men overordnet set har man i forbindelse med planlægningen af udvidelsen forsøgt at minimere påvirkningen af det omkringliggende landskab ved at samle bygningerne i en harmonisk samlet enhed. Det vurderes derfor at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af disse forhold.
[bookmark: _Toc182473348][bookmark: _Toc220580006]F.5-a Anlæggelse og tilstedeværelse af husdyrbruget
I forbindelse med udvidelsesfasen af husdyrbruget, må det forventes at der vil være en ikke uvæsentlig transport til og fra byggepladsen, og der vil være en påvirkning af området med støv og larm. Ligeledes vil der være et større ressourceforbrug i form af vand og el samt brændstof. Anlægsfasen vurderes dog at være relativt kort og påvirkning af lokalområdet derfor af forbigående karakter. 

Tilstedeværelsen af husdyrbruget vil påvirke næromgivelserne med ammoniak, lugt, støj og støv. Disse forhold er behandlet under punkt B.5, B.6 og B.7. Samlet set vurderes tilstedeværelsen, ud fra objektive kriterier opstillet af Miljøstyrelsen i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, ikke at føre til en væsentlig påvirkning af området. 
[bookmark: _Toc182473349][bookmark: _Toc220580007]F.5-b Brugen af naturressourcer
Brugen af naturressourcer begrænser sig til vandforbrug til drikkevand. Der bliver indført overvågningsprogrammer på husdyrbruget og som en naturlig del heraf sker der en løbende monitering af vandforbruget. Vandressourcen er i øvrigt ikke begrænset i området. Det vurderes derfor at der ikke vil være en påvirkning af vandressourcen. 
[bookmark: _Toc182473350][bookmark: _Toc220580008]F.5-c Emission af forurenende stoffer
Emission af ammoniak og lugt vurderes at være den væsentligste kilde til påvirkning af miljøet fra husdyrbruget. Begge forhold er vurderet i afsnit B.5 og B.6 og nærværende miljøkonsekvensrapport giver ikke anledning til andre vurderinger og konklusioner.

Forhold som støj og vibrationer mm. er behandlet og vurderet i afsnit B.7 Nærværende miljøkonsekvensrapport giver ikke anledning til andre vurderinger og konklusioner. 

Bortskaffelsen af og genanvendelsen af affald er behandlet i afsnit B.8 og nærværende miljøkonsekvensrapport giver ikke anledning til andre vurderinger og konklusioner
[bookmark: _Toc182473351][bookmark: _Toc220580009]F.5-d Faren for sundhed, kulturarv og miljø
I henhold til afsnit E.1-c og afsnit F.4, vurderes faren for menneskers sundhed, kulturarv og miljøet som værende ikke væsentlig.
[bookmark: _Toc182473352][bookmark: _Toc220580010]F.5-e Kumulation 
Under punkt B.5 er kumulationen i relation til særlig sårbar natur i nærheden af husdyrbruget vurderet. Det forventes ikke at projektet medfører en påvirkning af de nærmeste særligt sårbare områder. 

Kumulation i forhold til lugt og naboer er ligeledes inddraget i vurderingerne.
[bookmark: _Toc182473353][bookmark: _Toc220580011]F.5-f Indvirkning på klimaet
Husdyrbrug påvirker atmosfæren med udledning af særligt klimagasserne metan og lattergas (Sven g. Sommer et al, 2007). I henhold til Mette Hjort Mikkelsen et al udgør drivhusgasserne fra husdyrbrug ca. 20 % af den samlede udledning af drivhusgasser fra Danmark. Det har ikke umiddelbart været muligt at finde empiriske tal der gør det muligt at kvantificere den specifikke udledning fra husdyrbruget. Det vurderes dog heller ikke som relevant idet vurderingen af effekten alligevel skal foretaget i kumulation med øvrige emissioner af drivhusgasser, herunder den samlede udledning i Danmark. I forhold til den samlede udledning af drivhusgasser i Danmark er den ansøgte produktion og dermed emission ubetydelig, og det vurderes derfor at det ansøgte projekt i sig selv ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet i forhold til udledningen af klimagasser, men det kan ikke udelukkes at projektet i kumulation med den øvrige udledning af drivhusgasser i Danmark og resten af verden, kan medføre en negativ påvirkning af klimaet. Det vurderes dog ikke som en rimelig udfordring at løse denne problematik i en konkret miljøgodkendelse.
[bookmark: _Toc182473354][bookmark: _Toc220580012]F.5-g Anvendte teknologier
Der anvendes drænet fast gulv.
[bookmark: _Toc182473355][bookmark: _Toc220580013]F.6 Metoder eller beviser
Der er ikke identificeret væsentlige virkninger på miljøet og der er derfor ikke anvendt metoder eller beviser til at forudberegne virkningerne.
[bookmark: _Toc182473356][bookmark: _Toc220580014]F.7 Påtænkte foranstaltninger
Der er ingen påtænkte foranstaltninger til at forebygge eller begrænse miljøpåvirkningerne, idet der ikke er identificeret væsentlige virkninger på miljøet som følge af den ansøgte husdyrproduktion.
[bookmark: _Toc182473357][bookmark: _Toc220580015]F.8 Større ulykker og katastrofer
Der er udarbejdet en beredskabsplan i henhold til Rådets direktiv 2012/18/EU. I beredskabsplanen er de væsentligste risikofaktorer beskrevet og forholdsregler i tilfælde af uheld er beskrevet. 

Den største risiko for større skade på miljøet vurderes at være brud på gylletank. I den forbindelse vil en større mængde gylle kunne forurene vandmiljøet. Risikoen for brud på gyllebeholder vurderes at være meget lille. Gyllebeholderne kontrolleres således hvert 10. år for holdbarhed og stand, og der foretages årlig inspektion af ejer der kan være med til at sikre at evt. brud bliver identificeret inden et egentligt kollaps af tanken. 
[bookmark: _Toc182473358][bookmark: _Toc220580016]F.9 Ikke teknisk resume
Miljøkonsekvensrapportens afsnit F har til formål at identificere forhold på husdyrbruget som kan medføre en væsentlig skadelig virkning på miljøet. I afsnittet er gennemgået effekten af:
· Ammoniak
· Lugt
· Klimagasser
· Støv
· Støj 
· Menneskers sundhed
· Naturressourcer
· Vibrationer
· Affald

Der er ikke identificeret forhold på husdyrbruget som kan medføre en væsentlig virkning på miljøet.
[bookmark: _Toc182473359][bookmark: _Toc220580017]F.10 Referenceliste
Miljøstyrelsens hjemmeside - Luftforureningens påvirkning af mennesker og miljø

Mette Hjorth Mikkelsen, Rikke Albrektsen, Ole-Kenneth Nielsen og Steen Gyldenkærne – debat indlæg i Altinget.dk: Forskere: Reduktion i drivhusgasser fra landbruget er "tæt knyttet til husdyr­produktion"

Sven G. Sommer et al. Aktuel videnskab 5, 2007: Drivhusgasser og husdyrproduktion
[bookmark: _Toc220580018]Appendix 1

Stald 1,2 og 3

Produktionsarealerne er fastlagt i eksisterende godkendelse.

Stald 4

Sengestald
154 x 12,65 		= 1948
101 x 12,65		= 1278

I alt		= 3226

Dybstrøelse
15 x 9,14 x 2		= 275
9,14 x 4 x 2		= 73

I alt		= 348

Bygningstegning vedlagt.
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